# Maxima

## Maxima pour sol intérieur

Série Maxima effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié –45x45 cm – 30x30 cm

**Coloris :** Blanc, Gris, Sable, Graphite

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm, 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R10 (équivalent à PC10)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A (équivalent à PN12)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie

## Maxima structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Maxima effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié –45x45 cm – 30x30 cm

**Coloris :** Blanc, Gris, Sable, Graphite

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm, 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux lisses assortis pour intérieur disponibles.

Plinthe droite assortie.